**CPV:71354000-4**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**BGM-II.6641.5.2021.MP**

**I. Zlecam:**

Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych (w tym: określenie liczby kondygnacji nadziemnych) budynku mieszkalnego o identyfikatorze: **326201\_1.3079.63\_BUD**, usytuowanego na działce ewidencyjnej o nr **18**, położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 3079 w Szczecinie, przy **ul. Jemiołowej 6**, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin i osób fizycznych.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6811.5.2021.JKO z dnia 28.01.2021 r.

**II. W ramach zlecenia należy:**

1. Zwrócić szczególną uwagę na liczbę i zasięg kondygnacji budynku. W przypadku,
gdy zasięg kondygnacji nie pokrywa się z konturem budynku należy dokonać pomiaru bloków budynku.
2. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.
3. Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.
4. Przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (na adres poczty elektronicznej – bgm@um.szczecin.pl) skany (min. 300 dpi, w formacie PDF):
* pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,
* skan sprawozdania technicznego,
* skan wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku,
* protokołu odbioru (podpisany przez Wykonawcę),

Możliwe jest także przekazanie wyżej wymienionych dokumentów w dotychczasowej formie (papierowej) pocztą bądź (w zaadresowanej na BGM kopercie) poprzez wrzucenie do urny w Urzędzie Miasta.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

**IV. Termin wykonania prac:**

45 dni od daty podpisania umowy.

**V. Załączniki dla Wykonawcy prac:**

1. Wydruk mapy.
2. Kopia wniosku WMiRSPN-V.6811.5.2021.JKO z dnia 28.01.2021 r. z załącznikami.